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[bookmark: _Toc239430483]编制背景
[bookmark: OLE_LINK254][bookmark: _Toc185058388][bookmark: _Toc113314265][bookmark: _Toc112339607][bookmark: _Toc201640521][bookmark: _Toc329249785]江苏黄海（大丰港）粮食产业园位于盐城市大丰区，属于江苏大丰港经济开发区（以下简称“港区”）管辖范围内。大丰港经济开发区2012年11月，经江苏省人民政府同意设立省级开发区（苏政复〔2012〕101号），批准的规划面积为7.6平方公里，四至范围为：东至海堤复河、南至四级航道（即二卯酉河）、西至纵十路、北至通港大道。目前大丰港经济开发区实际管辖范围为北至四卯酉河，南至竹港闸，西至临海高等级公路，东至海岸线，总面积约为353平方公里，包含江苏大丰港经济开发区（省级开发区）、大丰港石化新材料产业园（市级开发区）、大丰港经济开发区临港产业园、苏州盐城沿海合作开发园区（启动区）、江苏黄海（大丰港）粮食产业园、新能源及装备制造产业园（低碳产业园）。
为加强和规范盐城市大丰区（港区）的规划管理，根据《盐城市国土空间总体规划（2021—2035 年）》的传导要求，进一步优化国土空间用地布局，编制《江苏黄海（大丰港）粮食产业园发展规划（2026-2030年）》。规划遵循生态优先、绿色低碳、产业协同、空间统筹 、集约高效原则，促进区域绿色高质量发展，推动产业链完善，合理开发强度。
本次规划范围为北至环港海堤线，南至通港大道，西至上海港路，东至广州港路，总面积约为23.08平方公里。产业定位为重点发展粮食（食品）现代仓储物流、粮油精深加工、水产品肉类加工、其他食品精深加工，配套发展食品相关的生产性服务业，海水淡化、风电产业等。
 粮食安全作为经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础，是国之大者。本次规划充分发挥盐城农业资源和盐城港港口优势，统筹发展和安全，打造国家粮食物流核心枢纽，建设国家级粮食（食品）加工物流产业园，建立完善稳定的区域粮食供应链和经济高效的现代粮食加工物流体系，有助于有力保障国家粮食安全。
根据《中华人民共和国生态环境法典》《规划环境影响评价条例》《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办〔2017〕140号）《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）要求，园区在新建、升级时应依法开展规划环境影响评价工作。为此，江苏黄海（大丰港）粮食产业园管理办公室委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展了《江苏黄海（大丰港）粮食产业园发展规划（2026-2030年）》生态环境影响评价工作。江苏环保产业技术研究院股份公司接受委托后，在江苏黄海（大丰港）粮食产业园管理办公室等单位的大力支持下，在充分收集资料、现场踏勘、环境现状调查的基础上，按照规划环评“三线一单”要求，根据国家环保相关法律法规和相应的标准、技术要求等，编制完成了《江苏黄海（大丰港）粮食产业园发展规划（2026-2030年）生态环境影响报告书》。
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[bookmark: _Toc239430484]规划概述
[bookmark: _Toc239430485]目标定位
园区定位为国家粮食中转物流新枢纽、长三角粮食全产业链精深加工新高地、江苏沿海健康绿色粮食（食品）区域商贸新基地。
[bookmark: _Toc239430486]规划范围与规划期限
规划范围：北至环港海堤线，南至通港大道，西至上海港路，东至广州港路，总面积约为23.08平方公里。
规划期限：2026年至2030年。
[bookmark: _Toc239430487]用地布局
规划区总面积2308公顷，其中建设用地为1038.63公顷，占总面积的45%；城镇开发边界内面积为1032.35公顷，建设用地位于开发边界内面积为1017.03公顷，用地规划见下表。
表2.3-1  用地规划平衡表
	用地代码
	用地分类名称
	规划区
	城镇开发边界内

	
	
	面积（ha）
	占建设用地比例
	面积（ha）
	占建设用地比例

	1
	耕地
	18.2
	-
	-
	-

	3
	林地
	10.42
	-
	-
	-

	4
	草地
	370.62
	-
	-
	-

	5
	湿地
	6.89
	-
	　
	　

	6
	农业设施建设用地
	2.73
	-
	0.01
	-

	7
	居住用地
	71.18
	6.85%
	70.95
	6.98%

	其中
	0703
	农村宅基地
	0.23
	0.02%
	-
	-

	
	0709
	商住混合用地
	70.95
	6.83%
	70.95
	6.98%

	8
	公共管理与公共服务用地
	21.25
	2.05%
	20.77
	2.04%

	其中
	0801
	机关团体用地
	18.96
	1.83%
	18.48
	1.82%

	
	0802
	科研用地
	2.28
	0.22%
	2.28
	0.22%

	9
	商业服务业用地
	18.87
	1.82%
	18.53
	1.82%

	其中
	0901
	商业用地
	15.55
	1.50%
	15.21
	1.50%

	
	0902
	商务金融用地
	1.4
	0.13%
	1.4
	0.14%

	
	0904
	其他商业服务业用地
	1.92
	0.19%
	1.92
	0.19%

	10
	工矿用地
	445.87
	42.93%
	435.44
	42.82%

	其中
	1001
	工业用地
	445.87
	42.93%
	435.44
	42.82%

	/
	工业仓储混合用地
	10.9
	1.05%
	10.9
	1.07%

	11
	仓储用地
	139.24
	13.41%
	130.58
	12.84%

	其中
	1101
	物流仓储用地
	139.24
	13.41%
	130.58
	12.84%

	12
	交通运输用地
	157.87
	15.20%
	157.27
	15.46%

	其中
	1202
	公路用地
	0.54
	0.05%
	-
	-

	
	1207
	城镇村道路用地
	157.27
	15.14%
	157.27
	15.46%

	
	1208
	交通场站用地
	0.06
	0.01%
	-
	-

	13
	公用设施用地
	70.57
	6.79%
	69.71
	6.85%

	其中
	1302
	排水用地
	3.43
	0.33%
	3.04
	0.30%

	
	1303
	供电用地
	2.84
	0.27%
	2.7
	0.27%

	
	1310
	消防用地
	0.63
	0.06%
	0.63
	0.06%

	
	1311
	水工设施用地
	63.67
	6.13%
	63.33
	6.23%

	14
	绿地与开敞空间用地
	101.57
	9.78%
	101.57
	9.99%

	其中
	1402
	防护绿地
	101.57
	9.78%
	101.57
	9.99%

	16
	留白用地
	1.31
	0.13%
	1.31
	0.13%

	建设用地总面积
	1038.63
	100.00%
	1017.03
	100.00%

	17
	陆地水域
	620.87
	-
	15.32
	-

	23
	其他土地
	232.95
	-
	-
	-

	合计
	2308.31
	-
	1032.35
	-


[bookmark: _Toc239430488]空间格局
规划形成“一核四区，一廊双轴”的空间结构。
“一核”为上海港路、中港大道周边生活服务核心。
“四区”为一个产业服务区、三个产业发展片区。
“一廊”为海港复河绿廊。
“双轴”为通港大道城市发展轴和宁波港路产业服务轴。
[bookmark: _Toc239430489]产业发展
产业发展定位
[bookmark: OLE_LINK19]国家粮食物流核心枢纽。打造国家粮食物流核心枢纽，建立完善稳定的粮食供应链和经济高效的现代粮食物流体系，保障国家和地方粮食安全。
国家粮食现代物流产业示范园。聚焦粮食产业链强链韧链，加速粮食精深加工企业空间集聚，创新产业发展模式，依托资源优势，推动粮食产业全产业链发展，提升粮食产业附加值。
长三角健康绿色食品产业园。聚焦健康化、品牌化、多元化的食品精深加工产业发展，推动产品结构由初级产品向高端产品、特色产品转变，提高绿色食品加工能力，全面提升绿色食品产业发展水平。
产业结构
[bookmark: OLE_LINK399][bookmark: OLE_LINK398]重点发展粮食（食品）现代仓储物流、粮油精深加工、水产品肉类加工、其他食品精深加工，配套发展食品相关的生产性服务业，海水淡化、风电产业等。
表2.5-1  产业发展构建
	产业
	重点发展方向
	具体发展内容

	粮食（食品）现代仓储物流
	绿色储粮（中转）
	建设高标准数字粮库，智能通风、保温隔热、电子测温等绿色储粮新技术，提升“保质”和“保鲜”水平

	
	食品冷链
	围绕预制菜、牛羊肉加工，积极引导布局发展冷链加工、冷链贮藏、冷链运输、冷链配送、冷链销售。加强先进信息技术在冷链运输物流领域的应用

	
	保税物流
	结合食品进出口发展，加快保税仓库、检验检疫中心等设施配套，发展保税仓储、保税加工、国际中转等业态，推动由保税物流中心（B型）升级为综保区。

	
	食品物流多式联运
	开展“陆改水“散改集”业务，推进“海河联运”发展；使用标准化运输工具，健全多式联运基础设施、运载单元、专用载运工具、快速转运设备、信息交换接口、包装与加固等技术、产品和服务标准。

	粮油精深加工
	稻米精深加工
	精制米品、米制食品、稻米加工高新副产品

	
	小麦精深加工
	特色面粉、面制食品、小麦加工高新副产品

	
	高端食用油生产
	花生油、稻米油、橄榄油、葵花籽油、菜籽油、核桃油以及营养调和油等多样高端健康食用油品类

	[bookmark: OLE_LINK396]水产品肉类加工
	牛羊肉品深加工
	进口牛羊肉加工（冷鲜肉、冷冻肉）

	
	
	肉品精细加工（牛羊排、熏腊酱卤食品、罐头食品、干制品、烧烤制品等）

	
	海产品精深加工
	本地特色水（海）产——滩涂水产、鲈鱼、对虾、文蛤、牡蛎、海蟹、海藻类资源等远海、海洋牧场建设等

	
	
	进口海洋水产——进口虾、蟹、贝、鱼等以及其他深海类海鲜产品等

	[bookmark: OLE_LINK397]其他食品精深加工
	方便休闲食品
	方便主食、方便副食、方便副食、休闲食品

	
	预制菜
	即烹菜品、即食菜品、火锅菜

	
	功能性食品
	特殊膳食食品、功能保健食品、营养配餐、粮食食品副产物中膳食纤维、低聚糖、活性肽、多元糖醇、抗氧化剂等功能成分的提取应用



产业规模
规划至2030年，粮食仓储能力500万吨，粮食（食品）加工业产值300亿元，园区开票销售额达500亿元，农产品进出口额20亿美元。
产业空间布局
规划形成一核双轴七片区总体空间格局。
一核：综合服务核。
两轴：沿中港大道发展轴、沿宁波港路发展轴。
[bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK214]七大功能区：粮食精深加工区、食用油精深加工区、水（海）产与肉制品加工区、预制菜加工区、现代物流区、功能食品加工区、商贸物流区。
[bookmark: _Toc239430490]基础设施规划
给水工程规划
（1）水源及供水方式
规划区内生活用水主要由大丰区主城区的大丰第二水厂和通榆河通过管道联合供水。规划区工业用水由园区外的江苏金山水务有限公司通过管道供水。
（2）用水量预测
规划区内最高日用水量约为4.47 万立方米/日，日变化系数Kd=1.3，规划区平均日用水量约为3.44 万立方米/日。
（3）给水管网
区域供水管由通港大道由西向东进入规划区，现状已建设DN800 毫米区域供水管和DN300、DN200 和DN150 毫米配水管, 新增DN150-DN300 的配水管网。规划保留通港大道、中港大道、太行山路、五台山路、华山路等道路下现状给水管。
污水工程规划
（1）排水体制
排水体制为雨污分流制。
（2）污水量预测
预测规划区内平均日用水量约为3.44 万立方米/日，污水处理需求为2.75 万立方米/日。
（3）污水处理厂
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK164]园区内生活污水由规划区外的大丰港生活污水处理厂进行处理；工业污水由现状保留的1 处污水处理厂，大丰区黄海环保科技有限公司污水厂进行处理，位于渭水路以南、长白山路以东的地块，占地5.02 公顷。
（4）污水管网
在保留现状污水管的基础上结合道路建设完善污水管网系统。
雨水工程规划
[bookmark: OLE_LINK154]（1）排水体制
本规划采用雨污分流制，雨水就近排入圩内水体。
（2）雨水管道建设
雨水收集后就近排入水体，结合新建及改造道路，完善雨水管道建设，建议雨水排口管底距河道规划底标高50cm 以上。
（3）雨水泵站
保留现状7 处雨水泵站。港区中心河泵站位于港区中心河北端，占地0.27 公顷；盐丰中心河泵站位于盐丰中心河北端，占地0.08 公顷；盐丰河闸位于盐丰河东端，占地0.27 公顷；盐丰风景河泵站位于盐丰风景河东端，占地0.09 公顷；石材一中沟泵站位于石材一中沟东端，占地0.09 公顷；石材二号泵站位于疏港复河和盐丰中心河交叉口，占地0.07 公顷；疏港复河东站位于疏港复河东端，占地0.12 公顷。
（4）海绵城市建设
优先利用自然排水系统与低影响开发设施，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环，科学规划布局和选用下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装、多功能调蓄等低影响开发设施及其组合系统。
供电工程
（1）用电负荷预测
规划区最高用电负荷为15.15 万千瓦，综合同时系数取0.70，则实际用电负荷为10.60 万千瓦，平均负荷密度约为1.05 万千瓦/平方公里。
（2）电源规划
保留规划区内现状220kV 丹桂变，渭水路以南、宁波港路以东的地块，占地2.74公顷。保留现状110kV 英茂糖业变（用户变），无独立用地。
（3）输配电线网
保留现状1 条220kV 高压线，保留现状110kV 高压线。规划1 条220kV 高压线。
220kV 高压走廊宽度为30-40 米，110kV 高压走廊宽度为15-25 米，多回线路共用的高压走廊根据边导线距离共用的原则宽度适当调小。
中低压配电网除重要的道路和节点外，原则上不采用地埋形式。
（4）陆上风电设施
规划预留陆上风电设施（包括集中式风电和分散式风电）的点位和相关电力通道。本单元内结合绿地和非建设用地规划5 个集中式风电设施，单元外规划36 个集中式陆上风电设施和20 个分散式陆上风电设施。
通信工程
（1）容量预测
预测规划区范围内固定电话主线约为4.92 万门；规划区内移动电话的用户数为0.54 万户；规划区内有线用户数为0.13 万户；预测宽带用户数量达0.14 万户。
（2）通信线路规划
规划范围由大丰通信居所、邮政端局提供通信服务，保留现状通信管线。原则上综合通信管沟预埋在道路的西侧、南侧人行道或绿化带内。
（3）通信设施
规划49 处5G 基站。
燃气工程
（1）燃气气源
规划区气源为大丰港分输站。
（2）用气量预测
[bookmark: OLE_LINK84]规划末期总用气量为940.63 万标准立方米/年。
（3）燃气调压站
保留现状2 处燃气调压站，分别为北大荒调压站和英茂糖业调压站，均为厂内配建；规划新增1 处燃气调压站，为盐城工业园调压站，为厂内配建，无独立用地。
（4）管网输配
①压力机制
规划区燃气输配系统压力级制为高压A、中压A、低压三级压力级制。中压管网起端压力不高于0.4 兆帕，末端压力不小于0.2 兆帕。低压管网供气压力为2500-3000帕。
② 供气方式
城市天然气输配系统采取高压输气，中低压配气的供气方式。
③ 管网布置
中压干管呈环枝结合状布置，低压管网布置尽量成环。沿干道布置De160—De315中压管，直埋敷设，一般敷设于道路的西侧或北侧。
供热工程
[bookmark: _Hlk234846451]（1）热源
单元内无热源，主要是单元外的丰源热电一厂区和热电联厂二厂区作为主热源，凌云海热电厂和联鑫钢铁作为辅助热源。
（2）热负荷
由于港区的工业的门类、规模及工艺情况具有不确定性，规划中对工业用地热负荷按地均指标估算热负荷，每公顷热负荷取 0.3 吨/时，按照40%的工业企业采用集中供热。预测远期最高热负荷为68.02 吨/时。
（3）管网输配
单元内新增规划供热管道，位于宁波港路、规划一路、华山路、中港大道和长白山路。
环卫工程规划
[bookmark: _Hlk234846511]（1）垃圾量预测
预测生活垃圾总量4.5 吨/日。
（2）垃圾转运
规划1 处垃圾转运站。规划区内的生活垃圾，由垃圾收集点送至垃圾转运站后进一步处理，工业垃圾由第三方公司转运后集中处理。
（3）其他环卫设施
规划新增1 座公厕，位于上海港路以东、大丰海堤以南。
消防工程
（1）消防站
规划范围新增粮食物流产业园消防站1 处，位于渭水路以北、太行山路以东的地块，占地面积0.63 公顷。
（2）消防水源
主要依靠城市供水管网、消防水池，同时应充分利用河道、水库等自然水体，并修建通向水体的消防车道和取水设施，以满足大面积灭火的要求。
（3）消防道路
应结合城市道路规划，统一建设。一般消防车通道的宽度不应小于4 米，高层建筑的消防车通道宽度不应小于4 米，其净空高度不应低于4 米，与建筑外墙宜大于5 米；路面上净空高度不应低于5 米，路面内缘转弯半径不宜小于12 米。
综合交通规划
（1）对外交通
园区对外联系通道为盐洛高速（G1516）和通港大道（G343），其中盐洛高速和通港大道为均为东西向通道，盐洛通道向西联系盐城市区，通港大道向西联系大丰区主城区。
（2）道路系统
规划路网结构分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级。
规划区内规划快速路1 条，为通港大道。
[bookmark: OLE_LINK86]规划区内规划主干路3 条，形成“1 横2 纵”的道路结构，其中“1 横”分别是中港大道，“2 纵”分别是上海港路和宁波港路。
规划区内规划次干路7 条，形成“2 横5 纵”，“2 横”分别是环港海堤线、松花江路；“5 纵”分别是五台山路、华山路、镜泊湖路、长白山路、广州港路。
其他道路为规划支路，主要用于细部地块划分和功能划分，从而共同形成区域道路网体系。
规划的城市快速路、主干路、次干路为刚性道路，支路道路为弹性道路。
（3）加油（气）站规划
保留现状加油加气站2 处，1 处位于中港大道以、五台山路以西的地块，用地面积0.89 公顷。1 处位于中港大道以北、环港东路以西的地块，用地面积0.34 公顷。
绿化水系规划
绿地系统规划
（1）绿地规模
规划绿地101.57 公顷，占规划建设用地的9.99%。
（2）绿地布局
规划形成 “四横四纵”的绿地系统，“四横”指的是依托海港复河、中港大道、海堤复河、疏港复河形成的东西向绿带，“四纵”指的是依托海堤复河、环港东路复河、盐丰中心河、新海堤复河形成的南北向绿带。
（3）防护绿地
规划沿海港复河、盐丰风景河、石材一中沟、石材二中沟、疏港复河、港区中心河、环港东路复河、盐丰中心河等水系布局防护绿地，沿辉河路、松花江路、牡丹江路、中港大道、上海港路、五台山路、华山路、长白山路等道路沿线布局防护绿地，总面积101.57 公顷。
（4）绿地管控与引导要求
优化种植结构，结合绿地功能与规模合理制定乔灌草比例，以乡土树种为主，并注重保护生物多样性，增强绿化的生态维护功能。
水系系统规划
（1）水系规模
规划陆地水域面积15.32 公顷，城镇开发边界外规划陆地水域面积605.55 公顷。
（2）水域布局
保留海堤复河、海港复河、盐丰风景河、石材一中沟、石材二中沟、疏港复河、港区中心河、环港东路复河、盐丰中心河等现状水系。
（3）水域岸线管理要求
用地退让河湖管理范围，依照《盐城市乡村地区河道规划管控规定》。区域性河道按照有堤防的,背水坡堤脚外10 米；无堤防的，河口线外10 米管控。县级河道按照有堤防的，背水坡堤脚外5 米，无堤防的，河口线外10 米管控。乡级河道按照有堤防的，背水坡堤脚外3 米，无堤防的，河口线外5 米，结合道路的至外路脚管控。
[bookmark: _Toc239430491]生态环境保护规划
（1）大气环境
环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区要求。
（2）地表水环境
区域所在地地表水环境功能区水质达标率100%。海港复河、海堤复河、疏港复河等河流的环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准，产业园污水集中处理率100%，排放达标率100%。
（3）声环境
声环境质量要求达到《声环境质量标准》（GB 3096- 2008）中相应的区域环境噪声标准。
（4）	固体废弃物
工业固体废弃物处理率100%；生活垃圾无害化处理率100%。
（5）土壤环境
园区内工业用地、商业服务业用地等土壤环境质量需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求；区内和邻近居住用地、医疗卫生用地、教育用地等土壤环境质量需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值限值要求；区内及邻近农林用地等土壤环境质量需满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应限值要求。

[bookmark: _Toc239430492]规划协调性分析
从产业发展、功能定位角度分析，园区规划与《<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>江苏实施方案》、《江苏省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《盐城市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《盐城市大丰区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《盐城市国土空间总体规划（2021-2035）》等上位区域发展规划相符；产业园用地规划与《盐城市国土空间总体规划（2021-2035）》（苏政复〔2023〕23 号）的用地布局规划基本相符；
产业园规划产业定位为重点发展粮食（食品）现代仓储物流、粮油精深加工、水产品肉类加工、其他食品精深加工，配套发展食品相关的生产性服务业，海水淡化、风电产业等。通过对《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》、《江苏省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《盐城市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《盐城市大丰区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等产业相关发展规划分析，产业园规划产业发展方向与上述规划的产业发展导向相一致。
[bookmark: OLE_LINK429]产业园不涉及盐城市大丰区境内的生态保护红线及生态空间管控区域，距离最近的生态保护红线江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区约为4.2km，距离最近的生态空间管控区域盐城湿地珍禽国家级自然保护区（大丰区）约为2.7km，因此，产业园与生态保护红线要求相符。
对照生态环境保护法律、法规、政策，从生态保护、污染防治、节能降碳、风险防控等角度分析，产业园规划建设与《江苏省土壤污染防治条例》《江苏省地下水管理条例》《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》《中共盐城市委盐城市人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》《江苏省近岸海域综合治理攻坚战实施方案》《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》《关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》等协调。

[bookmark: _Toc239430493]环境现状调查
[bookmark: _Toc239430494]开发现状
园区现已形成 230 万吨以上粮食仓容，构建海港、内河、公路多式联运体系，粮食年吞吐量约 800 万吨，集聚沪丰粮油、瑞丰谷物、久安仓储、苏盐粮食物流、锦丰生态食品等一批粮油仓储、码头及食品加工企业。园区存量产业用地充足，持续招引粮油深加工、绿色食品项目，逐步构建集粮食集散、仓储中转、精深加工于一体的长三角北部临港粮食物流与食品产业基地。2025年产业园实现产值42.96亿元，开票44.02亿元，税收2.94亿元。
[bookmark: OLE_LINK130]规划区总面积2308公顷，其中建设用地747.77公顷，约占规划总用地的32.4%。城镇开发边界内的面积为1032.35公顷，其中建设用地726.16公顷，位于城镇开发边界外的建设用地主要是工业用地10.42公顷、仓储用地8.67公顷，其余为少量的居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、交通运输用地、公用设施用地。
目前产业园规划范围内现状入区企业共计30 家，合计58 个项目（52个在产项目、4 个停产项目、1个拆除、1个未建）。环评及验收情况：58个项目均已取得环评手续（豁免除外），环评执行率100%；52个在产项目中（环评豁免或登记管理除外、无需验收），共计1个项目未完成验收（江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司因用用海证尚未办理，未达到验收条件），环保“三同时”执行率98.1%。排污许可情况：在产企业均已取得排污许可证或已办理排污登记（《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》未做规定的除外），排污许可手续执行率100%。
[bookmark: OLE_LINK53]产业园本次规划产业定位为重点发展粮食（食品）现代仓储物流、粮油精深加工、水产品肉类加工、其他食品精深加工，配套发展食品相关的生产性服务业，海水淡化、风电产业等。产业园区规划范围现有入区在产企业以粮食（食品）现代仓储物流、粮油精深加工、水产品肉类加工、海水淡化等产业为主且已形成一定的产业规模。此外，区内有12家企业与产业园本轮规划产业定位不相符，包括金属制品业、非金属矿物制品、通用设备制造业、废弃资源综合利用、木材加工等行业企业，其中江苏金仕德石业有限公司、江苏巨鼎石业有限公司位于原石材产业园，符合石材产业园规划产业定位，污染物种类简单、排放量较小，且环保手续齐全，现状可予以保留；江苏和鑫顺保温材料有限公司位于原滩涂综合开发试验区，符合其规划产业定位，环保手续齐全，现状污染治理设施正常运转，能够稳定达标，现状可予以保留；其他企业环保手续齐全，现状污染治理设施正常运转，能够稳定达标，现状可予以保留，产业园应加强对企业的监督管理，确保污染物达标排放。
产业园内尚未铺设污水管网，仅英茂糖业专管接入隔壁黄海污水处理厂，其余企业因污水管网不足未能实现接管。产业园内尚未铺设供热管网，未能实现集中供热，区内企业采用自建锅炉（煤炭、天然气）自行供热。
[bookmark: _Toc239430495]区域环境质量
（1）大气环境质量
[bookmark: OLE_LINK160]根据盐城市大丰生态环境局发布《二〇二五年盐城市大丰区环境质量状况公报》，所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10。
根据现状监测数据，监测期间氮氧化物、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准的要求，甲苯、二甲苯、甲醛、NH3、H2S、HCl、TVOC满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求；非甲烷总烃满足参照的执行《大气污染物综合排放标准详解》的标准限值要求。
（2）地表水环境质量
根据现状监测，海港复河、海堤复河、分界河均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准。
（3）声环境质量
根据声环境现状监测，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准。
（4）地下水环境质量
[bookmark: _Hlk239430713][bookmark: OLE_LINK159]根据地下水监测数据可知，本次现状监测期间除氨氮在D2、总硬度在D1、D2，溶解性固体、氯化物在D1、D2、D3、D5，硫酸盐在D1、D3，总大肠菌群在D1-D5为V类水质外，其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类及以上标准。总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐达到V类标准的原因可能产业园所在区域靠近海域，受地质条件影响，本底值相对较高；D2点处目前为空地，氨氮浓度偏高可能主要还是由于产业园靠近海域，海水入侵时，会直接提升地下水中氨氮背景值，咸淡水混合界面处，脱氮作用（反硝化）活跃，硝酸盐被还原为氨氮，会促使氨氮累积；总大肠菌群达到V类标准的原因可能是区域周边主要为种植用地，也存在附近农村居民畜禽散养等情况，由地表水2014年监测数据也可见该区域大肠菌群浓度偏高，而沿海地区地下水位埋深浅，污染物极易进入含水层导致浓度会偏高。
（5）土壤环境质量
根据监测结果，区内建设用地各项指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值标准，农用地各项指标中均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值。
（6）底泥环境质量
现状监测结果表明，各监测点位中汞、砷、铜、镍、锌、铬、镉、铅均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相应筛选值标准。
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[bookmark: _Toc239430496]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc239430497]大气环境影响分析
[bookmark: _Hlk234850989][bookmark: _Hlk239430776]规划实施后，主要污染物SO2、NO2叠加现状浓度后，环境空气保护目标和网格点各污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度达标。
其他污染物（VOCs（以非甲烷总烃计）、氨、硫化氢）叠加现状浓度后短期浓度（小时和日均浓度）达标。
根据区域环境质量变化计算规划期kPM10、kPM2.5均小于-20%，区域PM10、PM2.5环境质量将有所改善。
[bookmark: _Toc239430498]水环境影响分析
[bookmark: _Hlk235694851][bookmark: _Hlk239430794]盐城市大丰区黄海环保科技有限公司污水处理厂尾水正常排放五级航道时，水质达标且不会其农业灌溉功能，不会改变五级航道、海堤复河、四卯酉河的水环境功能，具有环境可行性。但污水处理厂应加强管理，杜绝事故发生；同时应设立专门的事故应急部门，当发生尾水事故排放情况时，污水处理厂应迅速启动应急预案，立即通报地方政府和地方环保行政主管部门以及相关企事业单位，尾水排入事故应急池，以降低尾水事故排放对五级航道和下游海堤复河、四卯酉河的不利影响。
[bookmark: _Toc239430499]声环境影响分析
区内现状工业企业固定源一般均按照要求采取控制措施，使厂界噪声能够达到相应功能区要求。对于新入规划区、以噪声污染为主的工业企业，需对企业进行合理选址与布局，并通过采用对工厂内部合理布局、选用低噪声设备等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应标准要求。
[bookmark: _Toc239430500]固体废物环境影响分析
开发区产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾规划设置生活垃圾收集和转运系统，并由环卫部门统一清运，对周边环境影响不大；企业产生的一般工业固体废物基本实现100%处置或综合利用，对周围环境影响不大；企业产生的危险废物按有关规定，委托有资质的单位进行处置，对周围环境影响不大
[bookmark: _Toc239430501]地下水环境影响分析
非正常工况下，在污水处理池泄漏10 年和20 年后，以3mg/L浓度（《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中耗氧量III 类标准限值）为外围包络线浓度的地下水污染羽将达到泄漏点下游15.1m 和29.3m 处；在污水处理池泄漏10 年和20 年后，以0.5mg/L 浓度（《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中氨氮III 类标准限值）为外围包络线浓度的地下水污染羽将达到泄漏点下游11.4m 和22.3m 处。
[bookmark: _Toc239430502]土壤环境影响分析
产业园要求区内企业污水管道、污水处理设施设置防渗措施，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。正常工况下，产业园土壤通过废水泄漏污染的可能性很小；非正常工况下，防渗措施发生事故的情况下，污水在输送过程和处理过程产生外泄，致使污水中的有毒有害物质，浸入土壤中，再经过地表水系的扩散，造成地表水、地下水及土壤环境污染事故。
根据废气污染源强估算和废气影响预测分析，产业园规划期内的大气污染物因子为SO2、NOx、PM10、VOCs、氨、硫化氢等，可能沉降至项目周边土壤地面。有机污染物质在土壤环境中通过复杂的环境行为进行吸附解吸、降解代谢，可以通过挥发、淋滤、地表径流携带等方式进入其他环境体系中在土壤中残留，或被作物和土壤生物吸收后，通过食物链积累、放大，对人体健康十分有害。产业园要求各企业对生产废气设置收集处理装置并保证其正常运行，同时尽可能提高废气去除效率，减少废气排放，减少废气污染物沉降对土壤的影响。
产业园区内各企业均按要求规范化建设危废暂存仓库，杜绝危废露天存放。危废暂存设施及处理设施利用防渗结构阻止渗滤液中的污染物向周边土壤环境中迁移，正常情况下对周边土壤影响较小。产业园对固体废物临时堆放场所和运输途径严格管理，对土壤环境影响较小。
综上所述，在严格落实各项环保措施、环境保护管理制度、跟踪监测和应急措施的情况下，规划区建设对土壤环境影响较小。
[bookmark: _Toc239430503]生态环境影响分析
[bookmark: _Hlk239430918]产业园建设对区域生态结构、生态服务功能和生物多样性具有一定的影响，但通过合理的规划与建设能在很大程度上减轻不利影响，在加强绿化建设的基础上，可以基本上保证生态环境质量不降低。



[bookmark: _Toc239430504]不良环境影响减缓对策措施与协同降碳建议
[bookmark: _Toc239430505]大气环境影响减缓措施
产业园应优化能源结构，推进大气污染源头控制；强化无组织废气收集；严格有组织废气治理；加强建筑施工扬尘污染综合防控；强化环境监管，严控防护距离；加强移动源污染防控。
[bookmark: _Toc239430506]地表水环境影响减缓措施
加快配套雨、污水管网、污水处理厂建设进程；提高生产用水重复利用率；加强企业监管，规范污水排放；推进产业园内节水措施。
[bookmark: _Toc239430507]声环境影响减缓措施
加强企业噪声监管，完善绿化隔离带建设；加强交通噪声防治，采取合理减噪措施；加强施工噪声监管，引导企业绿色施工。
[bookmark: _Toc239430508]固体废物环境影响减缓措施
加强源头减量化，引导企业在生产过程中使用无毒无害或低毒低害原料，鼓励开展固废减量化、无害化、资源化技术研发和应用。规范产业园危险废物的企业应进行申报登记，并落实危险废物处置协议，对危险废物实施全过程管理。危险废物在厂内暂存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，转移和处置应按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关规定执行，委托有危废处理资质的单位无害化处理处置。
[bookmark: _Toc239430509]地下水及土壤环境影响减缓措施
入区企业应从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径；严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏，一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。
设置土壤和地下水污染监控系统，包括建立完善监控制度和环境管理体系、制定监测计划；密切监测土壤和地下水污染情况，建立应急预案；严格建设用地准入管理。现有工业企业退出后，用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定开展土壤和地下水污染状况调查，并报生态环境主管部门备案。
[bookmark: _Toc239430510]生态环境影响减缓措施
严格实施产业园内绿化带建设。产业园应加强对员工的宣传教育，严禁员工向海堤复河、五级航道等河道倾倒垃圾、渣土，禁止员工对鸟类或其他野生动物进行捕杀，严禁惊吓鸟类等动物。

[bookmark: _Toc239430511]环境影响评价结论
[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: _Hlk239431021]在落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，江苏黄海（大丰港）粮食产业园发展规划与上层规划、相关环境保护规划以及其他规划基本协调，规划区发展目标、功能定位、空间布局、产业定位等不存在重大环境影响。根据本规划环评报告提出的优化调整建议对规划相关内容进行适当调整、并严格落实本评价提出的其他优化调整建议、各项环境影响减缓措施后，该规划在环境保护方面是可行的。
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